附件1

重庆市开州区妇幼保健院电脑打印机维护及耗材清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 预估  数量 |
| 1 | 青色墨盒 | 爱普生T9492/5290/5790代用青色墨盒 5K页 要求分辨率高， 字符清晰锐利，边缘圆润， 线条直线笔直弧线柔和 图像层次分明定影牢固 色彩逼真，无底灰不低于原厂标准 | 个 | 2 |
| 2 | 黄色墨盒 | 爱普生T9492/5290/5790代用黄色墨盒 5K页 要求分辨率高， 字符清晰锐利，边缘圆润， 线条直线笔直弧线柔和 图像层次分明定影牢固 色彩逼真，无底灰不低于原厂标准 | 个 | 2 |
| 3 | 红色墨盒 | 爱普生T9492/5290/5790代用红色墨盒 5K页 要求分辨率高， 字符清晰锐利，边缘圆润， 线条直线笔直弧线柔和 图像层次分明定影牢固 色彩逼真，无底灰不低于原厂标准 | 个 | 2 |
| 4 | 原装黑色墨盒（大容量） | \*爱普生T9492/5290/5790原装黑色墨盒 、1W页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 3 |
| 5 | 原装青色墨盒(大容量) | \*爱普生T9492/5290/5790原装青色墨盒 、5K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 6 | 原装红色墨盒（大容量） | \*爱普生T9492/5290/5790原装红色墨盒 、5K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 7 | 原装黄色墨盒（大容量） | \*爱普生T9492/5290/5790原装黄色墨盒 、5K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 8 | 墨水 | 爱普生T8591/M105 油性黑色墨水、采用微米级墨水原料、环保行140mL | 支 | 1 |
| 9 | 原装黑色墨盒(大容量) | \*爱普生T11H1 5890A/5390A 原装黄色墨盒 1W页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 10 | 青色原装墨盒 | \*爱普生T11H1 5890A/5390A 原装青色墨盒 5K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 11 | 红色原装墨盒 | \*爱普生T11H1 5890A/5390A 原装红色墨盒 5K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 12 | 黄色原装墨盒 | \*爱普生T11H1 5890A/5390A 原装黄色墨盒 5K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 13 | 废墨吸收器 | 爱普生5693废墨收集垫 | 个 | 2 |
| 14 | 原装黑色墨盒 | \*爱普生8690/8190A原装黑色墨盒 11.5K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 5 |
| 15 | 原装黄色墨盒 | \*爱普生8690/8190A原装黄色墨盒 8K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 16 | 原装青色墨盒 | \*爱普生8690/8190A原装青色墨盒 8K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 17 | 原装红色墨盒 | \*爱普生8690/8190A原装红色墨盒 8K页 报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 19 | 黑色代用墨盒 | HP 955/7700/8200/8210/8700 黑色代用墨盒  要求色彩稳定 耐光性好 耐水性好，不低于原厂标准1K页 | 个 | 5 |
| 20 | 红色代用墨盒 | HP 955/7700/8200/8210/8700 红色代用墨盒  要求色彩稳定 耐光性好 耐水性好，不低于原厂标准700页 | 个 | 5 |
| 21 | 黄色代用墨盒 | HP 955/7700/8200/8210/8700 黄色代用墨盒  要求色彩稳定 耐光性好 耐水性好，不低于原厂标准700页 | 个 | 5 |
| 22 | 青色代用墨盒 | HP 955/7700/8200/8210/8700 青色代用墨盒  要求色彩稳定 耐光性好 耐水性好，不低于原厂标准700页 | 个 | 5 |
| 23 | \*黑色粉盒 | 适配机型玉彩410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函3.5K页 | 个 | 5 |
| 24 | \*蓝色粉盒 | 适配机型玉彩410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函3K页 | 个 | 3 |
| 25 | \*黄色粉盒 | 适配机型玉彩410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函3K页 | 个 | 2 |
| 26 | \*墨红色粉盒 | 适配机型玉彩410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函3K页 | 个 | 3 |
| 27 | 墨水 | 佳能890/1800/2800 文稿打印高度还原色彩纯正黑135ml 彩70ml | 支 | 5 |
| 28 | 原装废墨吸收器 | 佳能MC-G04原装废墨收集垫 | 个 | 2 |
| 29 | 打印头 | 佳能CA91 1800 原装黑色打印头 打印清晰 | 个 | 1 |
| 30 | 原装黄色墨水 | 佳能1800/2800/2810/原装黄色墨水  文稿打印高度还原色彩纯正黑70ml | 支 | 3 |
| 31 | 原装青色墨水 | 佳能1800/2800/2810/原装青色墨水  墨水色域广、渗透强、保湿性好 文稿打印高度还原色彩纯正黑70ml | 支 | 3 |
| 32 | 原装红色墨水 | 佳能1800/2800/2810/原装红色墨水  文稿打印高度还原色彩纯正黑70ml | 支 | 3 |
| 33 | 墨水 | 佳能8100/G2820/1830墨水  文稿打印高度还原色彩纯正黑135ml 彩70ml | 支 | 5 |
| 34 | 墨水 | 佳能8100/G2820/1830墨水  墨水色域广、渗透强、保湿性好 文稿打印高度还原色彩纯正黑135ml 彩70ml | 支 | 5 |
| 35 | 原装彩色打印头 | 佳能CA91 1800 原装彩色打印头 适用机型佳能2800,1800系列 | 个 | 1 |
| 36 | 打印头 | 佳能2820打印头 适用机型佳能佳能2800,1800系列 | 个 | 1 |
| 37 | 墨水 | 佳能890/1800/2800墨水  墨水色域广、渗透强、保湿性好 文稿打印高度还原色彩纯正黑135ml 彩70ml | 支 | 1 |
| 38 | 原装彩色墨盒 | HP 803/1111/1112/2131/2621 原装彩色墨盒  文字边缘锐利清晰无溅墨晕染 图像过渡自然高还原度 照片色彩持久 无畏褪色出色防水性 速干防水无畏涂抹-165页 | 个 | 1 |
| 39 | 原装黑色墨盒 | HP 803 /1111/1112/2131/2622原装黑色墨盒  文字边缘锐利清晰无溅墨晕染 图像过渡自然高还原度 照片色彩持久 无畏褪色出色防水性 速干防水无畏涂抹-190页 | 个 | 5 |
| 40 | 原装彩色墨盒 | HP805/1200/2300/2700/4100原装彩色墨盒  文字边缘锐利清晰无溅墨晕染 图像过渡自然高还原度 照片色彩持久 无畏褪色出色防水性 速干防水无畏涂抹-100页 | 个 | 1 |
| 41 | 512G固态硬盘 | 须完全兼容于宏碁D系列及E系列等台式电脑，512G、顺序读速550MB/S SATA接口，提供免费3年的数据恢复，质量保证期不低于原厂标准。 | 块 | 2 |
| 42 | 256G 固态硬盘 | 须完全兼容于宏碁D系列及E系列等台式电脑，256G、顺序读速550MB/S SATA接口 ，提供免费3年的数据恢复。质量保证期不低于原厂标准。 | 块 | 4 |
| 43 | 128G固态硬盘 | 须完全兼容于宏碁D系列及E系列等台式电脑，128G、顺序读速550MB/S SATA接口，提供免费3年的数据恢复。质量保证期不低于原厂标准。 | 块 | 2 |
| 44 | DDR4- 8G内存 | 适用于宏碁D系列或者E系列等台式电脑主机，内存大小为8GB， 接口类型为DDR4，频率为2133（CL 15),2666(CL 19),电压为1.2V，外观上宽窄随主机。质量保证期不低于原厂标准 | 条 | 1 |
| 45 | DDR3-8G笔记本内存 | 笔记本内存、高性价比的DDR3内存、DDR3系列笔记本内存针对新款Intel和AMD芯片组进行优化 | 根 | 1 |
| 48 | 16G优盘 | 16G优盘 高速USB3.0性能，可以达到130MB/秒”读取速度 | 个 | 2 |
| 49 | 64G 优盘 | 64G 优盘 高速USB3.0性能，可以达到130MB/秒”读取速度 | 个 | 2 |
| 50 | 移动硬盘 | 4T移动硬盘 USB3.0接口、即插即用 ,不小于1050MB每秒的读取速度，写入速度不小于1000MB每秒，3年有限质保 | 块 | 1 |
| 51 | A4 热敏卷纸、 | 80克原纸，纤维木浆比例≥75%，更加环保无毒。1）木浆纤维含量≥75%；（出具含CMA、CNAS、ILAC-MRA资质认定检测证明材料复印件） 2）厚度偏差±5%；（出具含CMA、CNAS、ILAC-MRA资质认定检测证明材料复印件） 3）纸张重量：80±1g；（出具含CMA、CNAS、ILAC-MRA资质认定检测证明材料复印件） | 卷 | 20 |
| 52 | 1米 无氧铜成品网线 | 超五类无氧铜、成品网线1米 | 根 | 5 |
| 53 | 2米 无氧铜成品网线 | 超五类无氧铜、成品网线2米 | 根 | 5 |
| 54 | 3米 无氧铜成品网线 | 超五类无氧铜、成品网线3米 | 根 | 5 |
| 55 | 5米 无氧铜成品网线 | 超五类无氧铜、成品网线5米 | 根 | 5 |
| 56 | 网络直接头 | 网线对接头延长器转接头RJ45网络千兆监控宽带水晶头转接口直 、直通千兆网线 | 个 | 5 |
| 57 | 1000M光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 | 个 | 2 |
| 58 | 六类网线 | 国标六类网线工程线CAT6无氧铜线芯 千兆非屏蔽双绞线 | 米 | 600 |
| 59 | 小耳朵六类水晶头 | 材质:PC 网 络 标 准:千兆网络 水晶头孔径: 1.1MM 接 触 铜 片: 三叉 接口类型:RJ45 | 颗 | 100 |
| 60 | 小耳朵五类水晶头 | 材质:PC 网 络 标 准:千兆网络 水晶头孔径: 1.1MM 接 触 铜 片: 三叉 接口类型:RJ45 | 颗 | 100 |
| 61 | 大华超五类网线 | 国标五类网线工程线CAT5无氧铜线芯 千兆非屏蔽双绞线 | 米 | 600 |
| 62 | 8口千兆交换机 | ★10/10011000 bps 自适应以太网接口≥8个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★交换容量>32Gbps，包转发率>24MppS，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 0C~45°℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 要求所投产品的防雷等级+6 kV，提供官网#为了保证交换机使用寿命，查询链接及截图作为证明材， #为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存 4.1Mbit，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 个 | 3 |
| 63 | 16口千兆交换机 | ★10/10011000 bps 自适应以太网接口≥16个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★交换容量>32Gbps，包转发率>24MppS，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 0C~45°℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 要求所投产品的防雷等级+6 kV，提供官网#为了保证交换机使用寿命，查询链接及截图作为证明材， #为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存 4.1Mbit，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 台 | 2 |
| 64 | 5口千兆交换机 | ★交换容量≥10Gbps，包转发率27.5Mpps，提供官网链接及截图证明★端囗数量≥5 个 10/100/1000M电口，提供官网链接及截图证明 ★支持防雷等级>4kV 工作温度:0°C~40℃℃,提供官网链接及截图证明支持 MAC 表项≥2K,提供官网链接及截图证明 | 台 | 2 |
| 65 | PCI-E千兆网卡 | PCI-E转千兆网卡 台式机内置有线网卡 自适应以太网卡 | 张 | 1 |
| 66 | 24口千兆交换机 | ★可上 1U 机架，实配固化干兆电接口数224个，最大可用端口>24个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★交换容量>48Gbps，包转发率>36Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4kv，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存>4.1Mbits，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★工作温度 0'℃~45'℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料, ★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 台 | 2 |
| 67 | 4+2口百兆POE交换机 | ★可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数≥24 个，千兆 SFP 光口>2 个，最大可用端口≥26 个，且实配支持 POE+的端囗≥24 个，整机最大 PoE 供电功率 180W，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★交换容量>52Gbps，包转发率>39Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 #为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级26kV，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 #为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存>4.1Mbits，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 工作温度 0'℃~45°℃，提供官网査询链接及截图作为证明材料, ★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 台 | 2 |
| 68 | USB网卡 | USB 2.0百兆网口 100Mbps高速传输 Win8/10、Mac OS免驱， 适用于笔记本 带黄绿指示灯 彩盒包装 | 个 | 1 |
| 69 | 中继器 | 中继器 | 个 | 2 |
| 70 | 硬盘隔离卡 | 1. 基础参数 设备类型：物理隔离卡，主要用于实现计算机内、外网物理隔离，保障数据安全。 接口类型：支持RJ45网络接口，电源切换，手动开关切换，支持接口PCIE4， | 个 | 1 |
| 71 | HUB | 设备类型：物理隔离卡，主要用于实现计算机内、外网物理隔离，保障数据安全。 | 个 | 1 |
| 72 | 打印机共享器 | 二口打印机共享器接口类型：支持RJ45网络接口，电源切换，手动开关切换，支持接口PCIE4， | 个 | 3 |
| 73 | 1.5米 HDMI 高清线 | 线芯：19+1 CCS 屏蔽：铝箔+地线 线径/OD：05-5米 6.5mm， 1.5米 7.3mm 外被：PVC环保料 接口：镀金插片 磁环：8-15米 双磁环 颜色：蓝+黑色 包装：复合袋包装 | 根 | 2 |
| 74 | 10米 HDMI线 | 线芯：19+1 CCS 屏蔽：铝箔+地线 线径/OD：0.5-5米 6.5mm， 10米 7.3mm 外被：PVC环保料 接口：镀金插片 磁环：8-15米 双磁环 颜色：蓝+黑色 包装：复合袋包装 | 根 | 2 |
| 75 | 5米 HDMI线禄讯HD00 | 线芯：19+1 CCS 屏蔽：铝箔+地线 线径/OD：0.5-5米 6.5mm， 5米 7.3mm 外被：PVC环保料 接口：镀金插片 磁环：8-15米 双磁环 颜色：蓝+黑色 包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 76 | 15米 HDMI线 | 线芯：19+1 CCS 屏蔽：铝箔+地线 线径/OD：0.5-5米 6.5mm， 15米 7.3mm 外被：PVC环保料 接口：镀金插片 磁环：8-15米 双磁环 颜色：蓝+黑色 包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 77 | KVM 切换器 | 2口手动，VGA KVM,USB2.0，配1.2米原装线，塑壳 | 个 | 2 |
| 78 | KVM切换器 | VGA KVM切换器  带2条USB-A公TO B公1.5米线 分辨率：1920\*1440 60Hz 芯片：SGM330A+FT60F112+BL1530M+FE1.1S QFN24 材质：胶壳 适用：适用多个设备连接电视/显示器,画面自由切换 系统：Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP;MAC OS;linux; | 个 | 3 |
| 79 | 2口HDMI切换器 |  | 个 | 3 |
| 80 | HDMI3进1出切换器 | DHMI 三切一 切换器 带遥控切换  金属外壳 | 个 | 1 |
| 81 | 2进一出HDMI双向切换器 | 带遥控切换 金属外壳 | 个 | 3 |
| 82 | 普通1.5米 VGA线 | 金属外壳 | 根 | 1 |
| 83 | 3米 VGA线 | 线芯：主线无氧铜/副线2芯无氧铜+4芯 CCS 屏蔽：96编织网+缠绕+铝箔+地线 线径/OD：8.0mm 外被：PVC环保料 接口：镀镍实心针 磁环：1-5米 单环， 8-30米 双环 颜色：黑色 包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 84 | 无线鼠标 | 3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键。2.4GHZ无线技术。※无线距离不小于10米，1000DPI分辨率.工作方式为光电技术。 | 个 | 3 |
| 85 | 有线鼠标 | 鼠标参数：3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键，1000DPI分辨率，USB接口。 | 个 | 3 |
| 86 | 无线键鼠套装 | 无线键盘参数：104个按键，2.4GHZ无线技术，键帽略突出，工作方式为光电技术，支持人体工学。 无线鼠标参数：3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键，2.4GHZ无线技术，无线距离不小于10米，1000DPI分辨率，工作方式为光电技术。 | 套 | 5 |
| 87 | 有线键盘 | 按键数量要求104键，USB接口 | 个 | 3 |
| 88 | 300型音响线 | 有线1.8M长，粗ABS材质手感线缆在使用过程舒适防滑汗弧中更耐用 | 米 | 1 |
| 89 | \*海康威视DS-IPC-T12HV3-IA POE摄像头 | DS-IPC-T12HV3-IA(POE) 200万红外PoE海螺摄像机内置麦克风|红外补光最远可达30米|强光抑制|IP66 • 海康威视红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 个 | 1 |
| 90 | 二维有线扫描枪数据线 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光 解码能力:1D:EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-EO, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code11, MSI Plessey,RSS-14,限定式RSS,扩展式RSS 2D:QR Code, Data Matrix(ECC200)，PDF417 扫描原理:影像式CMOS 图像传感器:640\*480 触发方式:手动扫描/连续扫描/自动感应扫描 扫描角度:仰角±60°，转角360°，偏角±60° 扫描精度:1D≥5mil，2D≥10mil 扫描景深:35-190mm(EAN13,13mil，PCS90%) 误码率:1/500万 通讯接口:USB-HID,RS232, USB-COM 物理参数 尺 寸:83mm\*70mm\*172mm (长x宽x高)重量:112g 材 质:ABS+PC电缆线标准:1.8米 | 条 | 2 |
| 91 | 二维无线折叠式扫描枪 | LED白光 像素 640\*480 pixels 扫描速度 80FPS/S 识读精度 0.102mm / 4mils 最低对比度 20%反射差异 识读角度 卷曲度: 0 - 360°；歪曲度（偏离）:±60°；斜度：±60° | 台 | 2 |
| 92 | 5米打印线 | 线芯：无氧铜 线规：1-2米 28/28AWG 3-5m 26/28 AWG 屏蔽：编织网+铝箔+地线 线径/OD：5.0mm 外被：PVC环保料 接口：镀镍插片 磁环：0.5米 无磁环，1-3米 单磁环，5米 双环 颜色：黑色 包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 93 | 1.5米打印线 | 线芯：无氧铜 线规：1-2米 28/28AWG 3-5m 26/28 AWG 屏蔽：编织网+铝箔+地线 线径/OD：5.0mm 外被：PVC环保料 接口：镀镍插片 磁环：0.5米 无磁环，1-3米 单磁环，5米 双环 颜色：黑色 包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 94 | 3米打印线 | 线芯：无氧铜 线规：1-2米 28/28AWG 3-5m 26/28 AWG 屏蔽：编织网+铝箔+地线 线径/OD：5.0mm 外被：PVC环保料 接口：镀镍插片 磁环：0.5米 无磁环，1-3米 单磁环，5米 双环 颜色：黑色 包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 95 | PP袋 |  | 个 | 50 |
| 96 | DVD 散装光盘 | 50片/盒 4.7G/DVD | 张 | 10 |
| 98 | 12V -5A适配器 | 变压器Y电容加强绝缘安全，防触电功能，防火材质 | 个 | 5 |
| 100 | 平台扫描仪 | 光源 LED白光 处理器 1.2G 双核 像素 640\*480 pixels 识读精度 0.102mm / 3mils 最低对比度 15%反射差异 视场角 水平 50°,垂直 38° 运动容差 2M/秒 识读角度 卷曲度: 0 - 360°; 歪曲度（偏离）:±60°；斜度：±60° 解码力 一维码/线性码：对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码 | 台 | 1 |
| 101 | 小耳朵室外电源 | 稳定持续输出 ，过热保护，过流保护，过载保护。 | 个 | 3 |
| 103 | 主板电池 | 适配各类台式电脑，性能大容量，续航时间长，电压稳定 | 个 | 1 |
| 104 | 上辊 | 联想7400/2400上辊 国标寿命长定影牢固不皱纸做工精细正品保障 | 支 | 3 |
| 105 | 电源 24V-2.5A | ·全球认证·国际通用全范围交流输入·3极交流IEC320-C14输入接口,ClassI电源·空载消耗<0.075W·能效等级VI·遵守EISA2007/DOE,NRCan,KoreaK-MEPSAU/NZ MEPS,EU ErP 和CoC Version 5·保护种类:短路/过负载/过电压/温度防护型塑胶外壳·-30~+70℃宽工作温度范围·LED指示电源开启·提供透配器各种DCplug转接头配件， | 个 | 1 |
| 106 | USB转九针串口线 | 双重屏蔽调高速快传，加粗镀锡铜芯，外加铝箔、金属编织网屏蔽层，多重屏蔽保护电抗干扰，传输速率可达20bps-256kbps波特率，秒传串口通讯数据 | 根 | 1 |
| 107 | \*东芝粉盒 | 适配机型玉彩3017615DNA/7400W/7655/7180/7405/2325/7626/2400PRO东芝300/2600P/7605/美能达3000/2260DN粉盒、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 2 |
| 108 | 色带架 | 得实300/2600II/1100II/1700II/300K/AISINO 80A全新ABS塑料高密度尼龙66，保护打印针，寿命长。 | 个 | 1 |
| 109 | 色带架 | 得实DS1920/1930/AR570/550II/80D-8/580P/Aisino sk860全新ABS塑料高密度尼龙66，保护打印针，寿命长。 | 个 | 1 |
| 110 | 兄弟HL2140粉盒 | 适配机型玉彩LT2822/2250DN/LJ2200/M7205/7250/、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 1 |
| 111 | 鼓芯 | 美能达184/6180/162/152/306优质鼓芯兼容性好耐磨性强光电导性好稳定无重影， | 根 | 1 |
| 112 | 刮板 | 选材优质美能达152/183/184/1611/163/210/195/215/2351811刮板 | 张 | 1 |
| 113 | \*硒鼓 | 玉彩328/278/L150/4710/4450适配机型佳能6200/230DN/1536/1566、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 5 |
| 114 | 输稿器搓纸轮 | 柯尼卡美能达C266输稿器搓纸轮 | 套 | 1 |
| 115 | 002/4156/4158/4163/6168/6178墨水 | 黑127ml彩70ml | 支 | 1 |
| 116 | \*国产品牌硒鼓 | 适配机型玉彩2612A 、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 1 |
| 117 | \*国产品牌硒鼓 | 适配机型玉彩338A、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 5 |
| 118 | \*国产品牌粉盒 | 适配机型玉彩228A/228/M427/HP M403D粉盒、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 5 |
| 119 | 黑色粉盒 | 适配机型玉彩HP410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 1 |
| 120 | \*国产品牌鼓 | 适配机型玉彩328/278/L150/4710/4450/佳能6200/230DN、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 5 |
| 121 | 佳能2900定影膜 | 佳能2900定影膜 | 张 | 2 |
| 122 | 佳能2900定影下辊 | 佳能2900定影下辊 | 根 | 1 |
| 123 | 佳能2900 定影组件 | 佳能2900 定影组件 | 套 | 3 |
| 124 | 佳能2900 电源板 | 佳能2900 电源板 | 块 | 1 |
| 125 | 佳能2900分页轮 | 佳能2900分页轮 | 个 | 1 |
| 126 | 佳能2900集电器 | 佳能2900集电器 | 个 | 1 |
| 127 | 佳能2900进纸离合器 | 佳能2900进纸离合器 | 个 | 1 |
| 128 | 佳能2900驱动板 | 佳能2900驱动板 | 个 | 2 |
| 129 | 佳能2900轴套 | 佳能2900轴套 | 个 | 1 |
| 130 | 佳能6200D双面进纸器 | 佳能6200D双面进纸器 | 个 | 1 |
| 131 | HP403D搓纸轮 | HP403D搓纸轮 | 个 | 1 |
| 132 | HP403D进纸离合器 | HP403D进纸离合器 | 个 | 1 |
| 133 | HP405D定影组件 | HP405D定影组件 | 个 | 2 |
| 134 | 硒鼓含芯片 | 适配机型玉彩1520A/152A/HP M4004DN/4104FDW硒鼓含芯片、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 | 个 | 3 |
| 135 | 普通粉盒 | 适配机型玉彩2641/BR2240/LJ2400/7655DN/M7400/7450/兄弟7057/7057/兄弟7360/7470/7060、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。2.6K | 个 | 5 |
| 136 | 粉盒 | 适配机型玉彩CF 277A /M304/M305/M405D/M429、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。3.1K | 个 | 1 |
| 137 | 鼓 | 适配机型玉彩HP 1110A/108a/136/138、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。1.6K | 个 | 10 |
| 138 | 硒鼓 | 适配机型玉彩206C-2506/6506、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机1.5K | 个 | 5 |
| 139 | \*鼓 | 适配机型玉彩328/278/L150/4710/4450/佳能6200/230DN、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章， 为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。 报价时提供原厂售后服务承诺函2.1K页 | 个 | 5 |
| 140 | 粉盒 | 适配机型玉彩2015/2130/7055、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机2.6K | 个 | 5 |
| 141 | 粉 | 适配机型玉彩405D/MF441DW/HP M305D/4330//HP1010/M427/HP403D/8100、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机1.5K | 支 | 5 |
| 142 | 色带 | 得实1100/-300/航天SK800/AR570/四通OKI5560SC映美630K色带塑料高密度尼龙66，保护打印针，寿命长。 | 根 | 3 |
| 143 | 搓纸轮 | 惠普M403/427纸盒搓纸轮 | 个 | 1 |
| 144 | 墨粉 | 兼容机型玉彩兄弟2040/2070 /富土通P228DB/东芝241S、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固，高清打印，不伤机2.6K | 支 | 5 |
| 为了保证机器使用寿命.使用设备耗材必须原装耗材，效果带\*号的项，报名时提供原厂售后服务承诺函加盖厂商鲜章。 | | | | |

附件2：

**推荐材料清单**

一、推荐产品封面（模板）

二、推荐承诺函（模板）

三、推荐产品报价表

四、其他说明资料（如供应商入选重庆市政府采购协议供货平台的证明材料、经营规模、售后服务承诺、产品质量介绍等）

五、推荐单位营业执照复印件（副本）

附件3：

**产**

**品**

**推**

**荐**

**书**

推荐产品名称：电脑打印机维护及耗材

联系人：

联系电话：

**推荐承诺函**

致： 重庆市开州区妇幼保健院 （推荐单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我单位就参加本次推荐有关事项郑重承诺如下：

一、我单位完全理解并接受该项目文件所有内容，按要求制作成册并向院方提供推荐书1份。

二、我单位提交的所有文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切法律责任。

三、我单位悉知本次推荐仅作为院方的选型、价格参考依据，因院方的业务需求、采购预算等原因可能不选择我单位推荐产品。

四、如果院方选择我单位推荐产品，推荐书中所提供的价格和推荐单位仅作为采购参考依据，其结果均以最终采购招标为准。

推荐单位公章

年 月 日

**产品报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格型号 | 生产厂家 | 报价金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |