附件1

重庆市开州区妇幼保健院电脑打印机维护及耗材清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 |
| 1 | 青色墨盒 | 爱普生T9492/5290/5790代用青色墨盒 5K页要求分辨率高，字符清晰锐利，边缘圆润，线条直线笔直弧线柔和图像层次分明定影牢固色彩逼真，无底灰不低于原厂标准 | 个 | 2 |
| 2 | 黄色墨盒 | 爱普生T9492/5290/5790代用黄色墨盒 5K页要求分辨率高，字符清晰锐利，边缘圆润，线条直线笔直弧线柔和图像层次分明定影牢固色彩逼真，无底灰不低于原厂标准 | 个 | 2 |
| 3 | 红色墨盒 | 爱普生T9492/5290/5790代用红色墨盒 5K页要求分辨率高，字符清晰锐利，边缘圆润，线条直线笔直弧线柔和图像层次分明定影牢固色彩逼真，无底灰不低于原厂标准 | 个 | 2 |
| 4 | 原装黑色墨盒（大容量） | \*爱普生T9492/5290/5790原装黑色墨盒 、1W页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 3 |
| 5 | 原装青色墨盒(大容量) | \*爱普生T9492/5290/5790原装青色墨盒 、5K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 6 | 原装红色墨盒（大容量） | \*爱普生T9492/5290/5790原装红色墨盒 、5K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 7 | 原装黄色墨盒（大容量） | \*爱普生T9492/5290/5790原装黄色墨盒 、5K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 8 | 墨水 | 爱普生T8591/M105油性黑色墨水、采用微米级墨水原料、环保行140mL | 支 | 1 |
| 9 | 原装黑色墨盒(大容量) | \*爱普生T11H1 5890A/5390A 原装黄色墨盒 1W页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 10 | 青色原装墨盒 | \*爱普生T11H1 5890A/5390A 原装青色墨盒 5K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 11 | 红色原装墨盒 | \*爱普生T11H1 5890A/5390A 原装红色墨盒 5K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 12 | 黄色原装墨盒 | \*爱普生T11H1 5890A/5390A 原装黄色墨盒 5K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 13 | 废墨吸收器 | 爱普生5693废墨收集垫 | 个 | 2 |
| 14 | 原装黑色墨盒 | \*爱普生8690/8190A原装黑色墨盒 11.5K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 5 |
| 15 | 原装黄色墨盒 | \*爱普生8690/8190A原装黄色墨盒 8K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 16 | 原装青色墨盒 | \*爱普生8690/8190A原装青色墨盒 8K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 17 | 原装红色墨盒 | \*爱普生8690/8190A原装红色墨盒 8K页报价时提供原厂售后服务承诺函 | 个 | 2 |
| 19 | 黑色代用墨盒 | HP 955/7700/8200/8210/8700 黑色代用墨盒 要求色彩稳定耐光性好耐水性好，不低于原厂标准1K页 | 个 | 5 |
| 20 | 红色代用墨盒 | HP 955/7700/8200/8210/8700 红色代用墨盒 要求色彩稳定耐光性好耐水性好，不低于原厂标准700页 | 个 | 5 |
| 21 | 黄色代用墨盒 | HP 955/7700/8200/8210/8700 黄色代用墨盒 要求色彩稳定耐光性好耐水性好，不低于原厂标准700页 | 个 | 5 |
| 22 | 青色代用墨盒 | HP 955/7700/8200/8210/8700 青色代用墨盒 要求色彩稳定耐光性好耐水性好，不低于原厂标准700页 | 个 | 5 |
| 23 | \*黑色粉盒 | 适配机型玉彩410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函3.5K页 | 个 | 5 |
| 24 | \*蓝色粉盒 | 适配机型玉彩410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函3K页 | 个 | 3 |
| 25 | \*黄色粉盒 | 适配机型玉彩410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函3K页 | 个 | 2 |
| 26 | \*墨红色粉盒 | 适配机型玉彩410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函3K页 | 个 | 3 |
| 27 | 墨水 | 佳能890/1800/2800文稿打印高度还原色彩纯正黑135ml 彩70ml | 支 | 5 |
| 28 | 原装废墨吸收器 | 佳能MC-G04原装废墨收集垫 | 个 | 2 |
| 29 | 打印头 | 佳能CA91 1800 原装黑色打印头打印清晰 | 个 | 1 |
| 30 | 原装黄色墨水 | 佳能1800/2800/2810/原装黄色墨水 文稿打印高度还原色彩纯正黑70ml | 支 | 3 |
| 31 | 原装青色墨水 | 佳能1800/2800/2810/原装青色墨水 墨水色域广、渗透强、保湿性好文稿打印高度还原色彩纯正黑70ml | 支 | 3 |
| 32 | 原装红色墨水 | 佳能1800/2800/2810/原装红色墨水 文稿打印高度还原色彩纯正黑70ml | 支 | 3 |
| 33 | 墨水 | 佳能8100/G2820/1830墨水 文稿打印高度还原色彩纯正黑135ml 彩70ml | 支 | 5 |
| 34 | 墨水 | 佳能8100/G2820/1830墨水 墨水色域广、渗透强、保湿性好文稿打印高度还原色彩纯正黑135ml 彩70ml | 支 | 5 |
| 35 | 原装彩色打印头 | 佳能CA91 1800 原装彩色打印头适用机型佳能2800,1800系列 | 个 | 1 |
| 36 | 打印头 | 佳能2820打印头适用机型佳能佳能2800,1800系列 | 个 | 1 |
| 37 | 墨水 | 佳能890/1800/2800墨水 墨水色域广、渗透强、保湿性好文稿打印高度还原色彩纯正黑135ml 彩70ml | 支 | 1 |
| 38 | 原装彩色墨盒 | HP 803/1111/1112/2131/2621 原装彩色墨盒 文字边缘锐利清晰无溅墨晕染图像过渡自然高还原度照片色彩持久无畏褪色出色防水性速干防水无畏涂抹-165页 | 个 | 1 |
| 39 | 原装黑色墨盒 | HP 803 /1111/1112/2131/2622原装黑色墨盒 文字边缘锐利清晰无溅墨晕染图像过渡自然高还原度照片色彩持久无畏褪色出色防水性速干防水无畏涂抹-190页 | 个 | 5 |
| 40 | 原装彩色墨盒 | HP805/1200/2300/2700/4100原装彩色墨盒 文字边缘锐利清晰无溅墨晕染图像过渡自然高还原度照片色彩持久无畏褪色出色防水性速干防水无畏涂抹-100页 | 个 | 1 |
| 41 | 512G固态硬盘 | 须完全兼容于宏碁D系列及E系列等台式电脑，512G、顺序读速550MB/S SATA接口，提供免费3年的数据恢复，质量保证期不低于原厂标准。 | 块 | 2 |
| 42 | 256G 固态硬盘 | 须完全兼容于宏碁D系列及E系列等台式电脑，256G、顺序读速550MB/S SATA接口 ，提供免费3年的数据恢复。质量保证期不低于原厂标准。 | 块 | 4 |
| 43 | 128G固态硬盘 | 须完全兼容于宏碁D系列及E系列等台式电脑，128G、顺序读速550MB/S SATA接口，提供免费3年的数据恢复。质量保证期不低于原厂标准。 | 块 | 2 |
| 44 | DDR4- 8G内存 | 适用于宏碁D系列或者E系列等台式电脑主机，内存大小为8GB， 接口类型为DDR4，频率为2133（CL 15),2666(CL 19),电压为1.2V，外观上宽窄随主机。质量保证期不低于原厂标准 | 条 | 1 |
| 45 | DDR3-8G笔记本内存 | 笔记本内存、高性价比的DDR3内存、DDR3系列笔记本内存针对新款Intel和AMD芯片组进行优化 | 根 | 1 |
| 48 | 16G优盘 | 16G优盘高速USB3.0性能，可以达到130MB/秒”读取速度 | 个 | 2 |
| 49 | 64G 优盘 | 64G 优盘高速USB3.0性能，可以达到130MB/秒”读取速度 | 个 | 2 |
| 50 | 移动硬盘 | 4T移动硬盘USB3.0接口、即插即用,不小于1050MB每秒的读取速度，写入速度不小于1000MB每秒，3年有限质保 | 块 | 1 |
| 51 | A4 热敏卷纸、 | 80克原纸，纤维木浆比例≥75%，更加环保无毒。1）木浆纤维含量≥75%；（出具含CMA、CNAS、ILAC-MRA资质认定检测证明材料复印件）2）厚度偏差±5%；（出具含CMA、CNAS、ILAC-MRA资质认定检测证明材料复印件）3）纸张重量：80±1g；（出具含CMA、CNAS、ILAC-MRA资质认定检测证明材料复印件） | 卷 | 20 |
| 52 | 1米 无氧铜成品网线 | 超五类无氧铜、成品网线1米 | 根 | 5 |
| 53 | 2米 无氧铜成品网线 | 超五类无氧铜、成品网线2米 | 根 | 5 |
| 54 | 3米 无氧铜成品网线 | 超五类无氧铜、成品网线3米 | 根 | 5 |
| 55 | 5米 无氧铜成品网线 | 超五类无氧铜、成品网线5米 | 根 | 5 |
| 56 | 网络直接头 | 网线对接头延长器转接头RJ45网络千兆监控宽带水晶头转接口直 、直通千兆网线 | 个 | 5 |
| 57 | 1000M光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 | 个 | 2 |
| 58 | 六类网线 | 国标六类网线工程线CAT6无氧铜线芯 千兆非屏蔽双绞线 | 米 | 600 |
| 59 | 小耳朵六类水晶头 | 材质:PC网 络 标 准:千兆网络水晶头孔径: 1.1MM接 触 铜 片: 三叉接口类型:RJ45 | 颗 | 100 |
| 60 | 小耳朵五类水晶头 | 材质:PC网 络 标 准:千兆网络水晶头孔径: 1.1MM接 触 铜 片: 三叉接口类型:RJ45 | 颗 | 100 |
| 61 | 大华超五类网线 | 国标五类网线工程线CAT5无氧铜线芯 千兆非屏蔽双绞线 | 米 | 600 |
| 62 | 8口千兆交换机 | ★10/10011000 bps 自适应以太网接口≥8个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。★交换容量>32Gbps，包转发率>24MppS，提供官网查询链接及截图作为证明材料。0C~45°℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。要求所投产品的防雷等级+6 kV，提供官网#为了保证交换机使用寿命，查询链接及截图作为证明材，#为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存 4.1Mbit，提供官网查询链接及截图作为证明材料。★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 个 | 3 |
| 63 | 16口千兆交换机 | ★10/10011000 bps 自适应以太网接口≥16个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。★交换容量>32Gbps，包转发率>24MppS，提供官网查询链接及截图作为证明材料。0C~45°℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。要求所投产品的防雷等级+6 kV，提供官网#为了保证交换机使用寿命，查询链接及截图作为证明材，#为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存 4.1Mbit，提供官网查询链接及截图作为证明材料。★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 台 | 2 |
| 64 | 5口千兆交换机 | ★交换容量≥10Gbps，包转发率27.5Mpps，提供官网链接及截图证明★端囗数量≥5 个 10/100/1000M电口，提供官网链接及截图证明★支持防雷等级>4kV工作温度:0°C~40℃℃,提供官网链接及截图证明支持 MAC 表项≥2K,提供官网链接及截图证明 | 台 | 2 |
| 65 | PCI-E千兆网卡 | PCI-E转千兆网卡 台式机内置有线网卡 自适应以太网卡 | 张 | 1 |
| 66 | 24口千兆交换机 | ★可上 1U 机架，实配固化干兆电接口数224个，最大可用端口>24个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。★交换容量>48Gbps，包转发率>36Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4kv，提供官网查询链接及截图作为证明材料。★为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存>4.1Mbits，提供官网查询链接及截图作为证明材料。★工作温度 0'℃~45'℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料,★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 台 | 2 |
| 67 | 4+2口百兆POE交换机 | ★可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数≥24 个，千兆 SFP 光口>2 个，最大可用端口≥26 个，且实配支持 POE+的端囗≥24 个，整机最大 PoE 供电功率 180W，提供官网查询链接及截图作为证明材料。★交换容量>52Gbps，包转发率>39Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。#为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级26kV，提供官网查询链接及截图作为证明材料。#为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存>4.1Mbits，提供官网查询链接及截图作为证明材料。工作温度 0'℃~45°℃，提供官网査询链接及截图作为证明材料,★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 台 | 2 |
| 68 | USB网卡 | USB 2.0百兆网口100Mbps高速传输Win8/10、Mac OS免驱，适用于笔记本带黄绿指示灯彩盒包装 | 个 | 1 |
| 69 | 中继器 | 中继器 | 个 | 2 |
| 70 | 硬盘隔离卡 | 1. 基础参数设备类型：物理隔离卡，主要用于实现计算机内、外网物理隔离，保障数据安全。接口类型：支持RJ45网络接口，电源切换，手动开关切换，支持接口PCIE4， | 个 | 1 |
| 71 | HUB | 设备类型：物理隔离卡，主要用于实现计算机内、外网物理隔离，保障数据安全。 | 个 | 1 |
| 72 | 打印机共享器 | 二口打印机共享器接口类型：支持RJ45网络接口，电源切换，手动开关切换，支持接口PCIE4， | 个 | 3 |
| 73 | 1.5米 HDMI 高清线 | 线芯：19+1 CCS屏蔽：铝箔+地线线径/OD：05-5米 6.5mm，1.5米 7.3mm外被：PVC环保料接口：镀金插片磁环：8-15米 双磁环颜色：蓝+黑色包装：复合袋包装 | 根 | 2 |
| 74 | 10米 HDMI线 | 线芯：19+1 CCS屏蔽：铝箔+地线线径/OD：0.5-5米 6.5mm，10米 7.3mm外被：PVC环保料接口：镀金插片磁环：8-15米 双磁环颜色：蓝+黑色包装：复合袋包装 | 根 | 2 |
| 75 | 5米 HDMI线禄讯HD00 | 线芯：19+1 CCS屏蔽：铝箔+地线线径/OD：0.5-5米 6.5mm，5米 7.3mm外被：PVC环保料接口：镀金插片磁环：8-15米 双磁环颜色：蓝+黑色包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 76 | 15米 HDMI线 | 线芯：19+1 CCS屏蔽：铝箔+地线线径/OD：0.5-5米 6.5mm，15米 7.3mm外被：PVC环保料接口：镀金插片磁环：8-15米 双磁环颜色：蓝+黑色包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 77 | KVM 切换器 | 2口手动，VGA KVM,USB2.0，配1.2米原装线，塑壳 | 个 | 2 |
| 78 | KVM切换器 | VGA KVM切换器 带2条USB-A公TO B公1.5米线分辨率：1920\*1440 60Hz芯片：SGM330A+FT60F112+BL1530M+FE1.1S QFN24材质：胶壳适用：适用多个设备连接电视/显示器,画面自由切换系统：Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP;MAC OS;linux; | 个 | 3 |
| 79 | 2口HDMI切换器 |  | 个 | 3 |
| 80 | HDMI3进1出切换器 | DHMI 三切一 切换器 带遥控切换 金属外壳 | 个 | 1 |
| 81 | 2进一出HDMI双向切换器 | 带遥控切换 金属外壳 | 个 | 3 |
| 82 | 普通1.5米 VGA线 | 金属外壳 | 根 | 1 |
| 83 | 3米 VGA线 | 线芯：主线无氧铜/副线2芯无氧铜+4芯 CCS屏蔽：96编织网+缠绕+铝箔+地线线径/OD：8.0mm外被：PVC环保料接口：镀镍实心针磁环：1-5米 单环，8-30米 双环颜色：黑色包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 84 | 无线鼠标 | 3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键。2.4GHZ无线技术。※无线距离不小于10米，1000DPI分辨率.工作方式为光电技术。 | 个 | 3 |
| 85 | 有线鼠标 | 鼠标参数：3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键，1000DPI分辨率，USB接口。 | 个 | 3 |
| 86 | 无线键鼠套装 | 无线键盘参数：104个按键，2.4GHZ无线技术，键帽略突出，工作方式为光电技术，支持人体工学。 无线鼠标参数：3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键，2.4GHZ无线技术，无线距离不小于10米，1000DPI分辨率，工作方式为光电技术。 | 套 | 5 |
| 87 | 有线键盘 | 按键数量要求104键，USB接口 | 个 | 3 |
| 88 | 300型音响线 | 有线1.8M长，粗ABS材质手感线缆在使用过程舒适防滑汗弧中更耐用 | 米 | 1 |
| 89 | \*海康威视DS-IPC-T12HV3-IA POE摄像头 | DS-IPC-T12HV3-IA(POE)200万红外PoE海螺摄像机内置麦克风|红外补光最远可达30米|强光抑制|IP66• 海康威视红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像• 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境• 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m• 1个内置麦克风• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 个 | 1 |
| 90 | 二维有线扫描枪数据线 | 光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光解码能力:1D:EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-EO, UPC-E1, Code128, Code39,Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5,Code11, MSI Plessey,RSS-14,限定式RSS,扩展式RSS2D:QR Code, Data Matrix(ECC200)，PDF417扫描原理:影像式CMOS图像传感器:640\*480触发方式:手动扫描/连续扫描/自动感应扫描扫描角度:仰角±60°，转角360°，偏角±60°扫描精度:1D≥5mil，2D≥10mil扫描景深:35-190mm(EAN13,13mil，PCS90%)误码率:1/500万通讯接口:USB-HID,RS232, USB-COM物理参数尺 寸:83mm\*70mm\*172mm (长x宽x高)重量:112g材 质:ABS+PC电缆线标准:1.8米 | 条 | 2 |
| 91 | 二维无线折叠式扫描枪 | LED白光像素 640\*480 pixels扫描速度 80FPS/S识读精度 0.102mm / 4mils最低对比度 20%反射差异识读角度 卷曲度: 0 - 360°；歪曲度（偏离）:±60°；斜度：±60° | 台 | 2 |
| 92 | 5米打印线 | 线芯：无氧铜线规：1-2米 28/28AWG3-5m 26/28 AWG屏蔽：编织网+铝箔+地线线径/OD：5.0mm外被：PVC环保料接口：镀镍插片磁环：0.5米 无磁环，1-3米 单磁环，5米 双环颜色：黑色包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 93 | 1.5米打印线 | 线芯：无氧铜线规：1-2米 28/28AWG3-5m 26/28 AWG屏蔽：编织网+铝箔+地线线径/OD：5.0mm外被：PVC环保料接口：镀镍插片磁环：0.5米 无磁环，1-3米 单磁环，5米 双环颜色：黑色包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 94 | 3米打印线 | 线芯：无氧铜线规：1-2米 28/28AWG3-5m 26/28 AWG屏蔽：编织网+铝箔+地线线径/OD：5.0mm外被：PVC环保料接口：镀镍插片磁环：0.5米 无磁环，1-3米 单磁环，5米 双环颜色：黑色包装：复合袋包装 | 根 | 1 |
| 95 | PP袋 |  | 个 | 50 |
| 96 | DVD 散装光盘 | 50片/盒 4.7G/DVD | 张 | 10 |
| 98 | 12V -5A适配器 | 变压器Y电容加强绝缘安全，防触电功能，防火材质 | 个 | 5 |
| 100 | 平台扫描仪 | 光源 LED白光处理器 1.2G 双核像素 640\*480 pixels识读精度 0.102mm / 3mils最低对比度 15%反射差异视场角 水平 50°,垂直 38°运动容差 2M/秒识读角度 卷曲度: 0 - 360°; 歪曲度（偏离）:±60°；斜度：±60°解码力 一维码/线性码：对所有标准一维码包括GS1 DataBar™线性码可自动区分和译码 | 台 | 1 |
| 101 | 小耳朵室外电源 | 稳定持续输出 ，过热保护，过流保护，过载保护。 | 个 | 3 |
| 103 | 主板电池 | 适配各类台式电脑，性能大容量，续航时间长，电压稳定 | 个 | 1 |
| 104 | 上辊 | 联想7400/2400上辊国标寿命长定影牢固不皱纸做工精细正品保障 | 支 | 3 |
| 105 | 电源 24V-2.5A | ·全球认证·国际通用全范围交流输入·3极交流IEC320-C14输入接口,ClassI电源·空载消耗<0.075W·能效等级VI·遵守EISA2007/DOE,NRCan,KoreaK-MEPSAU/NZ MEPS,EU ErP 和CoC Version 5·保护种类:短路/过负载/过电压/温度防护型塑胶外壳·-30~+70℃宽工作温度范围·LED指示电源开启·提供透配器各种DCplug转接头配件， | 个 | 1 |
| 106 | USB转九针串口线 | 双重屏蔽调高速快传，加粗镀锡铜芯，外加铝箔、金属编织网屏蔽层，多重屏蔽保护电抗干扰，传输速率可达20bps-256kbps波特率，秒传串口通讯数据 | 根 | 1 |
| 107 | \*东芝粉盒 | 适配机型玉彩3017615DNA/7400W/7655/7180/7405/2325/7626/2400PRO东芝300/2600P/7605/美能达3000/2260DN粉盒、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 2 |
| 108 | 色带架 | 得实300/2600II/1100II/1700II/300K/AISINO 80A全新ABS塑料高密度尼龙66，保护打印针，寿命长。 | 个 | 1 |
| 109 | 色带架 | 得实DS1920/1930/AR570/550II/80D-8/580P/Aisino sk860全新ABS塑料高密度尼龙66，保护打印针，寿命长。 | 个 | 1 |
| 110 | 兄弟HL2140粉盒 | 适配机型玉彩LT2822/2250DN/LJ2200/M7205/7250/、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 1 |
| 111 | 鼓芯 | 美能达184/6180/162/152/306优质鼓芯兼容性好耐磨性强光电导性好稳定无重影， | 根 | 1 |
| 112 | 刮板 | 选材优质美能达152/183/184/1611/163/210/195/215/2351811刮板 | 张 | 1 |
| 113 | \*硒鼓 | 玉彩328/278/L150/4710/4450适配机型佳能6200/230DN/1536/1566、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 5 |
| 114 | 输稿器搓纸轮 | 柯尼卡美能达C266输稿器搓纸轮 | 套 | 1 |
| 115 | 002/4156/4158/4163/6168/6178墨水 | 黑127ml彩70ml | 支 | 1 |
| 116 | \*国产品牌硒鼓 | 适配机型玉彩2612A 、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 1 |
| 117 | \*国产品牌硒鼓 | 适配机型玉彩338A、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 5 |
| 118 | \*国产品牌粉盒 | 适配机型玉彩228A/228/M427/HP M403D粉盒、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 5 |
| 119 | 黑色粉盒 | 适配机型玉彩HP410/477/452/377、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 1 |
| 120 | \*国产品牌鼓 | 适配机型玉彩328/278/L150/4710/4450/佳能6200/230DN、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函1.5K页 | 个 | 5 |
| 121 | 佳能2900定影膜 | 佳能2900定影膜 | 张 | 2 |
| 122 | 佳能2900定影下辊 | 佳能2900定影下辊 | 根 | 1 |
| 123 | 佳能2900 定影组件 | 佳能2900 定影组件 | 套 | 3 |
| 124 | 佳能2900 电源板 | 佳能2900 电源板 | 块 | 1 |
| 125 | 佳能2900分页轮 | 佳能2900分页轮 | 个 | 1 |
| 126 | 佳能2900集电器 | 佳能2900集电器 | 个 | 1 |
| 127 | 佳能2900进纸离合器 | 佳能2900进纸离合器 | 个 | 1 |
| 128 | 佳能2900驱动板 | 佳能2900驱动板 | 个 | 2 |
| 129 | 佳能2900轴套 | 佳能2900轴套 | 个 | 1 |
| 130 | 佳能6200D双面进纸器 | 佳能6200D双面进纸器 | 个 | 1 |
| 131 | HP403D搓纸轮 | HP403D搓纸轮 | 个 | 1 |
| 132 | HP403D进纸离合器 | HP403D进纸离合器 | 个 | 1 |
| 133 | HP405D定影组件 | HP405D定影组件 | 个 | 2 |
| 134 | 硒鼓含芯片 | 适配机型玉彩1520A/152A/HP M4004DN/4104FDW硒鼓含芯片、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 | 个 | 3 |
| 135 | 普通粉盒 | 适配机型玉彩2641/BR2240/LJ2400/7655DN/M7400/7450/兄弟7057/7057/兄弟7360/7470/7060、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。2.6K | 个 | 5 |
| 136 | 粉盒 | 适配机型玉彩CF 277A /M304/M305/M405D/M429、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。3.1K | 个 | 1 |
| 137 | 鼓 | 适配机型玉彩HP 1110A/108a/136/138、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。1.6K | 个 | 10 |
| 138 | 硒鼓 | 适配机型玉彩206C-2506/6506、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机1.5K | 个 | 5 |
| 139 | \*鼓 | 适配机型玉彩328/278/L150/4710/4450/佳能6200/230DN、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。报价时提环境管理体系认证证书复印件加盖原厂鲜章，为了环境硒鼓耗材厂商具备旧硒鼓环保处理服务资质证书证明。报价时提供原厂售后服务承诺函2.1K页 | 个 | 5 |
| 140 | 粉盒 | 适配机型玉彩2015/2130/7055、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机2.6K | 个 | 5 |
| 141 | 粉 | 适配机型玉彩405D/MF441DW/HP M305D/4330//HP1010/M427/HP403D/8100、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机1.5K | 支 | 5 |
| 142 | 色带 | 得实1100/-300/航天SK800/AR570/四通OKI5560SC映美630K色带塑料高密度尼龙66，保护打印针，寿命长。 | 根 | 3 |
| 143 | 搓纸轮 | 惠普M403/427纸盒搓纸轮 | 个 | 1 |
| 144 | 墨粉 | 兼容机型玉彩兄弟2040/2070 /富土通P228DB/东芝241S、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固，高清打印，不伤机2.6K | 支 | 5 |
| 为了保证机器使用寿命.使用设备耗材必须原装耗材，效果带\*号的项，报名时提供原厂售后服务承诺函加盖厂商鲜章。 |

附件2：

**推荐材料清单**

一、推荐产品封面（模板）

二、推荐承诺函（模板）

三、推荐产品报价表

四、其他说明资料（如供应商入选重庆市政府采购协议供货平台的证明材料、经营规模、售后服务承诺、产品质量介绍等）

五、推荐单位营业执照复印件（副本）

附件3：

**产**

**品**

**推**

**荐**

**书**

推荐产品名称：电脑打印机维护及耗材

联系人：

联系电话：

**推荐承诺函**

致： 重庆市开州区妇幼保健院 （推荐单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我单位就参加本次推荐有关事项郑重承诺如下：

一、我单位完全理解并接受该项目文件所有内容，按要求制作成册并向院方提供推荐书1份。

二、我单位提交的所有文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切法律责任。

三、我单位悉知本次推荐仅作为院方的选型、价格参考依据，因院方的业务需求、采购预算等原因可能不选择我单位推荐产品。

四、如果院方选择我单位推荐产品，推荐书中所提供的价格和推荐单位仅作为采购参考依据，其结果均以最终采购招标为准。

推荐单位公章

 年 月 日

**产品报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格型号 | 生产厂家 | 报价金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |