|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市开州区妇幼保健院  热敏纸及热敏标签纸报价清单 | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 热敏标签纸 | 50\*30\*700 | 1.标签材质：面纸：哑光/光面热敏纸（需确认打印清晰度及抗刮擦性）。 底纸：格拉辛离型纸（厚度约60-80μm，易剥离）。 胶水类型：医用级永久性胶水（剥离力建议3-5N/25mm）。 2.耐候性：耐高温：短期耐受≤70℃（如消毒环境）放置大于7天褪色率小于30%。 耐低温：-20℃放置24小时无明显褪色或形变。 3.打印兼容性：支持热敏直印（需匹配医院打印机型号，如斑马打印机）。 4.特殊性能：防水、防油、耐摩擦。 | 100卷/件 |  |  |
| 2 | 热敏纸 | 60\*80 | 1.涂层类型：单面/双面高敏热敏涂层。（医用级防褪色） 2.保存期限：常温下≥2年（未开封）。 3.适用温度：打印温度 -10℃~50℃，存储温度 -20℃~40℃。 4.打印速度：兼容80-120mm/s（需匹配医院打印机型号，如芯烨打印机）。 5.纸张克重：约55-65g/m²（常规医用级）。 6.防水防油性：部分型号可能具备基础防水性能（需通过ISO 28498抗液体测试）。 7.安全认证：可能符合YY/T 0698-2020医用热敏纸标准（需索取检测报告）。 | 100卷/件 |  |  |

公司名称（盖章）：

联系人：

电话：